

# GUN CARE

# Швейцарский смазка по уходу за оружием

# для охоты, спорта и коллекционирования

1. **Описание продукта: BRUNOX® Gun Care одобрен НАТО:**

### **Очиститель ствола:**

**BRUNOX® Gun Care** растворяет отложения свинца, никеля, томпака, меди, пороха и пластика, не оставляя остатков.

Никаких неблагоприятных химических воздействий на ствол **– не содержит аммиака.**

### **Смазочный материал:**

**BRUNOX® Gun Care** образует прозрачную смазывающую пленку толщиной 1–2 мкм с вязкоупругими свойствами.

Любая влажность рассеивается и полностью удаляется.   
Смазывающие свойства гарантированы до –55 °C.

### **Коррозионная защита:**

**BRUNOX®Gun Care** гарантирует полную защиту от коррозии для оружия, для регулярного использования.

Соответствующая углеводородная смесь гарантирует ударопрочную антикоррозионную пленку.

**Эффект: BRUNOX® Gun Care проникает и физически** растворяет все частицы в стволе и обеспечивает долговременную защиту от коррозии благодаря своим гидрофобным свойствам.

Образуется ударопрочная антикоррозионная пленка, не содержащая кислот, аммиака, ПТФЭ, силиконовых и нанокерамических частиц.

Защитная пленка сохраняет свои ползучие свойства и не превращается в смолу.

Благодаря сбалансированной смеси углеводородов, **BRUNOX® Gun Care** освобождает все заклинившие точные детали и обеспечивает их плавное перемещение через короткий промежуток времени.

1. **Область применения: BRUNOX® Gun Care** может использоваться для всех пневматических, газовых, пружинных, ручных, магазинных, полуавтоматических и полностью автоматических видов оружия, а также для старинных с ручной зарядкой.
2. **Нанесение: Уход за оружием с помощью BRUNOX® - это детская игра:**
   1. Нанесите на ствол с **BRUNOX® Gun Care** и подождите 15–20 минут или в течение ночи в случае сильного загрязнения.

(Продукт не повреждает ствол, поскольку не содержит кислот / аммиака)

* 1. Обильно смочить чистящую щетку при помощи **BRUNOX® Gun Care**.
  2. Введите чистящую щетку 15-20 раз в ствол.
  3. Удалите грязь тканью или фетровым шариком для чистки.
  4. Наконец, намочите почти чистую ткань или войлочный чистящий шарик **BRUNOX® Gun Care** и протяните ее через ствол.
  5. Это защитит ствол, который, таким образом, будет готов стрелять сразу же. В стволе нет остатков масла, что гарантирует его точность.

1. **Экспертное заключение: Тесты очистки ствола:**

- См. нашу ссылку от SM, теперь RUAG Ammotec Thun, от 13/6/2000

### **Тесты коррозионной защиты,**

- на холодостойкость, эмульгирование, ПТФЭ

### **См. WILD UND HUND 6/2006, стр. 48**

-BRUNOX® Turbo-Spray® Gun Care был «полностью не подвержен воздействию температур ниже нуля. Благодаря его хорошему сохранению и проникающим свойствам он наилучшим образом отвечал самым важным требованиям». Бйорн Эбелинг

### **См. MESSER MAGAZIN, No. 6/ 2013, стр. 84**

*-2-е место «От хорошо до очень хорошо»*

### **Испытания холодом:**

- См. нашу ссылку HECKLER & KOCH GMBH, 29/6/2000

***«Эффективность во время холодового теста с пистолетом P8 была чрезвычайно хорошей».***

### **Испытания на гуммирование и совместимость с пластмассами:**

- См. нашу ссылку Carl Walther от 30/01/2006

- См. нашу ссылку Glock Ges.m.b.H от 22/04/2004

1. **Объемы тары: Спрей-аэрозоль:** 100 мл, 300 мл

**Флакон:** 120 мл

**Канистра:** 5 л

1. **Химикаты Ткань для ухода за оружием:** пропитанная 6 г **BRUNOX® Gun Care**

**Стойкость:** Не наносит ущерба таким неметаллическим материалам, как краска, кожа, дерево, резина и почти все пластмассы.

– См. по ссылке экспертизу GLOCK and Walther [www.brunox.swiss](http://www.brunox.swiss/)

1. **Технические данные:** Внешний вид: прозрачный

Спец. Вес: 0,83 ±0,02 г/cм3

Динамическая вязкость 4,0 мПа (Налив и АЭРОЗОЛЬ)

(при 20 °C):

Температура вспышки: 78 °C (распакованный)

DIN ISO 2592

Термостойкость: До 160 °C при краткосрочном воздействии

До 125 °C при долгосрочном воздействии

Температура застывания: ниже -55 °C

Значение pH: нейтральная

Характеристики пленки: ползучесть

Толщина пленки: 1 - 2 мкм

Консистенция: 23 Н/мм2

Прочность на прокол: Пленка не разрывается, 64 мПа



# Gun Care

# Швейцарский спрей по уходу за оружием

# для охоты, спорта и коллекционирования

## BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH – 8732 Neuhaus/SG,

**BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, Postfach 100127, DE – 85001 Ingolstadt**

Информация, содержащаяся в этой публикации, основана на наших текущих знаниях и опыте. Здесь не обойтись без обработки данных собственного тестирования из-за многих факторов, которые могут повлиять на использование и применение нашего продукта. Никакая часть данной публикации не может использоваться электронным способом, вручную или быть скопирована, воспроизведена, передана или сохранена, без предварительного разрешения BRUNOX AG / GmbH. Этот технический паспорт и его содержимое («информация») являются собственностью компании BRUNOX AG / GmbH. Лицензии не предоставляются; эта информация предназначена исключительно для информационных целей в связи с соответствующим продуктом. Права интеллектуальной собственности принадлежат BRUNOX AG / GmbH. Информация может быть изменена без уведомления и заменяет все ранее предоставленные технические паспорта. BRUNOX AG / GmbH не несет никакой ответственности за правильность или полноту и не несет никакой ответственности за любой материальный или нематериальный ущерб, вызванный использованием или неиспользованием представленной информации, или использованием неправильной или неполной информации. Обработчики должны самостоятельно проверить информацию и продукты для своих целей. Они не должны делать никаких предположений относительно потребительских свойств на основании включенной или исключенной информации. Ответственность за утрату или повреждение в результате любого применения информации для принятия решения или ее использования (включая ответственность в результате небрежности или в случаях, когда BRUNOX AG / GmbH знала о возможности причинения ущерба). Ответственность BRUNOX AG / GmbH остается неизменной в случае смерти или телесного повреждения в результате небрежности.

BRUNOX® является торговой маркой BRUNOX AG Швейцария.