

# IX 100

# Высокотехнологичная защита от коррозии - ГЕРМЕТИК

1. **Описание продукта: BRUNOX**® **IX 100** - это высококачественный антикоррозионный герметик для металлических изделий и транспорта. Он обеспечивает чрезвычайно длительный защитный эффект, когда нет желания применять хромирование / гальванизацию.
2. **Эффект: BRUNOX**® **IX 100** образует компактную восковую защитную пленку, которая не становится хрупкой и устойчиво защищает от большинства воздействий окружающей среды. Идеальный высококачественный герметик защищает даже от прямых погодных воздействий, от атмосферы дымовых газов и соленой воды.
3. **Область применения: BRUNOX**® **IX 100** используется в качестве высокотехнологичного антикоррозионного покрытия для длительной полной защиты, особенно для обслуживания работающих зимой транспортных средств, продукции, которые экспортируются морем (открытые контейнеры), или не используются в течение многих лет.

Защита от коррозии: в зависимости от применения до 5 лет.

1. **Применение: BRUNOX**® **IX 100** равномерно наносится на сухую поверхность\*, при необходимости, несколькими слоями, распылителем, кистью, безвоздушным или пневматическим пистолетом. Обрабатываемые детали также можно покрывать окунанием.

*\* Если поверхность слегка влажная, мы рекомендуем предварительно обработать ее с помощью* ***BRUNOX® Turbo-Spray®.***

*Распылить продукт во все щели и на углы, для того чтобы исключить наличие влаги, и любая попадающая вода будет просто скатываться. Затем с помощью ткани вытереть слой* ***BRUNOX® Turbo- Spray®*** *и нанести* ***BRUNOX****®* ***IX 100****.*

Толщина нанесенного слоя должна составлять не менее 20 мкм. Наилучшая защита от коррозии достигается при толщине сухой пленки около 50 мкм.

**BRUNOX**® **IX 100** можно удалить после успешной защиты с помощью уайт-спирита, очищающего растворителя или с помощью очистителя высокого давления и раствора поверхностно-активного вещества.

1. **Объемы тары: Спрэй аэрозоль:** 300 мл

**Канистра:** 5 л

1. **Технические данные:** Внешний вид: оливковый коричневый, тиксотропный

Плотность (при 20 °C): Аэрозоль: 0,89 ± 0,04 г/cм3
Основной объем: 0,93 ± 0,04 г/cм3

Динамическая вязкость Аэрозоль = 48 мПа,

(при 20 °C): Объем = 480 мПа,

Температура возгорания: Аэрозоль: < 0 °C

Основной объем: 51 °C

Пластичность: приблизит. 40 – 16 м2/л, (25 – 50 мкм)

Консистенция: сухая, контактная, восковая пленка

Время высыхания: - сухая поверхность через 1-2 часа (остается мягким в течение более длительного времени)

* отвердевание через 12 часов (проверяется ощупыванием)



IX 100

# Высокотехнологичная защита от коррозии - ГЕРМЕТИК

## BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH – 8732 Neuhaus/SG,

**BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, Postfach 100127, DE – 85001 Ingolstadt**

Информация, содержащаяся в этой публикации, основана на наших текущих знаниях и опыте. Здесь не обойтись без обработки данных собственного тестирования из-за многих факторов, которые могут повлиять на использование и применение нашего продукта. Никакая часть данной публикации не может использоваться электронным способом, механическим способом или быть скопирована, воспроизведена, передана или сохранена, без предварительного разрешения BRUNOX AG / GmbH. Этот технический паспорт и его содержимое («информация») являются собственностью компании BRUNOX AG / GmbH. Лицензии не предоставляются; эта информация предназначена исключительно для информационных целей в связи с соответствующим продуктом. Права интеллектуальной собственности принадлежат BRUNOX AG / GmbH. Информация может быть изменена без уведомления и заменяет все ранее предоставленные технические паспорта. BRUNOX AG / GmbH не несет никакой ответственности за правильность или полноту и не несет никакой ответственности за любой материальный или нематериальный ущерб, вызванный использованием или неиспользованием представленной информации, или использованием неправильной или неполной информации. Обработчики должны самостоятельно проверить информацию и продукты для своих целей. Они не должны делать никаких предположений относительно потребительских свойств на основании включенной или исключенной информации. Ответственность за утрату или повреждение в результате любого применения информации для принятия решения или ее использования (включая ответственность в результате небрежности или в случаях, когда BRUNOX AG / GmbH знала о возможности причинения ущерба). Ответственность BRUNOX AG / GmbH остается неизменной в случае смерти или телесного повреждения в результате небрежности.

BRUNOX® является торговой маркой BRUNOX AG Швейцария