

# CARBON CARE

# Идеальное решение для высококачественного ухода за элементами из карбона CARBON CARE

1. **Описание изделия: BRUNOX® CARBON CARE** является идеальным решением для компонентов, которые заслуживают высококачественного ухода.
2. **Эффект: BRUNOX® CARBON CARE** поддерживает в состоянии нового, полирует, очищает и сохраняет высококачественные карбоновые компоненты.

#### В то же время **BRUNOX® CARBON CARE** вытесняет всю влагу и образует однородную, не отвердевающую защитную пленку между углеродными композитными компонентами и алюминиевыми композитными деталями.

**BRUNOX® CARBON CARE** обладает антистатическими свойствами и, таким образом, защищает от пыли и грязи.

1. **Сфера применения: BRUNOX® CARBON CARE** идеален для ухода за:
	* ***Велосипедами, изготовленными из карбона или композитов***
	* ***Карбоновыми компонентами мотоциклов, спортивных автомобилей и катеров***
	* ***Карбоновыми аксессуарами***

**BRUNOX® CARBON CARE** – это идеальное решение для карбоновых продуктов, которые заслуживают высококачественного ухода.

1. **Применение: BRUNOX® CARBON CARE** идеально подходит для бережного ухода при регулярной очистке карбоновых и карбон-содержащих компонентов.

#### Предварительно очистить карбоновые или карбон-содержащие компоненты при помощи прохладной воды. Чтобы избежать пятен от воды, обработанные участки должны быть высушены с использованием ткани из микрофибры.

Нанести несколько капель **BRUNOX® CARBON CARE** на салфетку из микрофибры и удалить грязь. В случае сильного загрязнения рекомендуется повторить эту процедуру, при необходимости используя мягкую неабразивную щетку.

Высушить излишки **BRUNOX® CARBON CARE** чистой салфеткой из микрофибры.

1. **Объемы тары: Флакон-капельница:** 100 мл
2. **Технические данные:** Внешний вид: прозрачная жидкость

Плотность (при 20 °C): Основной объем: 0,82 ± 0,02 г/cм3

#### Динамическая вязкость В массе = 4 мПа

#### (при 20 °C):

Температура возгорания: В массе: 78 °C

Термостойкость: 130 °C в при длительном нагревании

Пластичность: прибл. 110 м2/л для покрытия толщиной 1,5 мкм



# CARBON CARE

**Идеальное решение для высококачественного ухода CARBON CARE**

## BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH – 8732 Neuhaus/SG

**BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, Postfach 100127, DE – 85001 Ingolstadt**

Информация, содержащаяся в этой публикации, основана на наших текущих знаниях и опыте. Здесь не обойтись без обработки данных собственного тестирования из-за многих факторов, которые могут повлиять на использование и применение нашего продукта. Никакая часть данной публикации не может использоваться электронным способом, вручную или быть скопирована, воспроизведена, передана или сохранена, без предварительного разрешения BRUNOX AG / GmbH. Этот технический паспорт и его содержимое («информация») являются собственностью компании BRUNOX AG / GmbH. Лицензии не предоставляются; эта информация предназначена исключительно для информационных целей в связи с соответствующим продуктом. Права интеллектуальной собственности принадлежат BRUNOX AG / GmbH. Информация может быть изменена без уведомления и заменяет все ранее предоставленные технические паспорта. BRUNOX AG / GmbH не несет никакой ответственности за правильность или полноту и не несет никакой ответственности за любой материальный или нематериальный ущерб, вызванный использованием или неиспользованием представленной информации, или использованием неправильной или неполной информации. Обработчики должны самостоятельно проверить информацию и продукты для своих целей. Они не должны делать никаких предположений относительно потребительских свойств на основании включенной или исключенной информации. Ответственность за утрату или повреждение в результате любого применения информации для принятия решения или ее использования (включая ответственность в результате небрежности или в случаях, когда BRUNOX AG / GmbH знала о возможности причинения ущерба). Ответственность BRUNOX AG / GmbH остается неизменной в случае смерти или телесного повреждения в результате небрежности.

BRUNOX® является торговой маркой BRUNOX AG Швейцария.